「水」の景観形成推進地区（建築物の新築等）

「水」の景観形成推進地区の景観形成基準に対する措置状況説明書（建築物の新築等）
	当該行為における景観形成に関する考え方

	記載欄


	 (1) 配置
	

	
	壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確保など、河川沿いの広がりのある空間や周辺の街並みとの調和に配慮した配置とする。
記載欄

	

	
	敷地内に歴史的な資源や樹木等の残すべき自然などがある場合には、これらを生かした配置とする。
記載欄

	

	
	建築物に附帯する屋外の階段や設備等は、道路等の公共空間から見えにくい位置に配置するように努める。
記載欄

	

	
	道路等の公共空間側にオープンスペースを設ける。
記載欄

	

	
	河川側に建築物の顔を向けるなど河川に配慮した配置とする。
記載欄

	

	
	河川や河川沿いの道路に面する場合は、散策路において歩行者が水辺を楽しめるよう、水辺側にオープンスペースを設置するなど、公共空間と一体となった配置に配慮する。
記載欄

	

	 (2) 高さ・規模
	

	
	周辺からの見え方に配慮し、周囲の建築物との調和を図る。
記載欄

	

	
	河川堤防、橋や水上等からの見え方に配慮する。

記載欄

	

	 (3) 形態・意匠・色彩
	

	
	形態・意匠は建築物全体のバランスだけでなく、河川沿いの広がりや緑豊かな景観、また周辺の建築物等との調和を図る。
記載欄

	

	
	屋根や屋上に設備等を設ける場合は、建築物と一体的に計画するなど周囲からの見え方に配慮する。

記載欄

	

	
	建築物に附帯する構造物や設備等は、建築物と一体的な意匠とするか、周囲から目立たない工夫を施し、建築物本体や周囲との調和を図る。
記載欄

	

	
	色彩は、マンセル表色系に示す範囲内とし、周辺景観との調和を図る。
記載欄

	

	
	長大な壁面は分割、分節するなど、単調さや圧迫感を与えないようにする。

記載欄

	

	
	地域特性を踏まえ、水辺景観に配慮した素材を活用する。特に光沢性のある素材や反射光の生じる素材は、周辺への影響に配慮し使用方法を工夫する。
記載欄

	

	 (4) 公開空地・外構・緑化等
	

	
	敷地内はできる限り緑化を図り、周辺の緑と連続させる。また、屋上緑化や壁面緑化を積極的に行う。
記載欄

	

	
	緑化に当たっては、樹種の選定に配慮し、周辺の景観との調和を図るとともに、植物の良好な生育が可能となるよう、植栽地盤を工夫する。
記載欄

	

	
	外構計画は、敷地内のデザインのみを捉えるのではなく、隣接する敷地や道路など、周辺の街並みと調和を図った色調や素材とする。
記載欄

	

	
	水辺の魅力を向上させる効果的な照明を活用する。
記載欄

	

	
	隣接するオープンスペースとの連続性を確保し、オープンスペースは積極的に緑化に努める。
記載欄

	

	(5) その他
	

	
	光の拡散するネオン、液晶パネル等の使用を控える。
記載欄

	

	
	水辺景観の魅力を向上させる効果的な夜間景観の演出を図る。
記載欄

	


　上記以外で特に景観に配慮した事項
	記載欄

	


